Załącznik nr 1 do kosztorysu

OPIS ZAMÓWIENIA

W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

**(POSTĘPOWANIE NR 09/10/2023)**

Przedmiotem zamówienia jest: ***remont pomieszczeń szkolnych***

1. **Zakres prac do wykonania w pomieszczeniu 23 (księgowość):**
	1. rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej (gniazda 230V, włączniki oświetlenia, lampy sufitowe) oraz rozprowadzenie instalacji internetowej – zgodnie z planem Zamawiającego (przed dokonaniem wyceny proszę dokonać ustaleń z Zamawiającym dotyczącej rozmieszczenia i ilości gniazd)
	2. wymiana w lampach sufitowych rodzaju oświetlenia na energooszczędne (ledowe),
	3. usunięcie luźnych tynków, zagruntowanie podłoży,
	4. demontaż drzwi i ościeżnicy znajdujących się pomiędzy pomieszczeniami,
	5. poszerzenie otworu drzwi z 70 na 80cm,
	6. wzmocnienie ścian siatką,
	7. wzmocnienie krawędzi wokół drzwi oraz okien narożnikami aluminiowymi z siatką,
	8. zabudowa rur kanalizacyjnych płytą kartonowo-gipsową,
	9. położenie tynków lekkich na ścianach i syficie,
	10. położenie gładzi szpachlowej na ścianach i sufitach,
	11. zagruntowanie podłoży przed malowaniem,
	12. pomalowanie ścian i sufitów farbą lateksową (kolor i rodzaj farby do uzgodnienia z Zamawiającym)
	13. wykonanie wylewki samopoziomującej na posadzce,
	14. ułożenie paneli oraz listew przypodłogowych (kolor i rodzaj paneli do uzgodnienia z Zamawiającym),
	15. montaż ościeżnicy i drzwi.
2. **Zakres prac do wykonania w pomieszczeniu 205 oraz 206 (sale lekcyjne):**
	1. rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej (gniazda 230V, włączniki oświetlenia, lampy sufitowe)– zgodnie z planem Zamawiającego (przed dokonaniem wyceny proszę dokonać ustaleń z Zamawiającym dotyczącej rozmieszczenia i ilości gniazd),
	2. wymiana w lampach sufitowych rodzaju oświetlenia na energooszczędne (ledowe),
	3. usunięcie luźnych tynków, zagruntowanie podłoży,
	4. wzmocnienie ścian siatką,
	5. wzmocnienie krawędzi wokół drzwi oraz okien narożnikami aluminiowymi z siatką,
	6. położenie tynków lekkich na ścianach i syficie,
	7. położenie gładzi szpachlowej na ścianach i sufitach,
	8. zagruntowanie podłoży przed malowaniem,
	9. pomalowanie ścian i sufitów farbą lateksową (kolor i rodzaj farby do uzgodnienia z Zamawiającym)
	10. położenie tynków mazaikowych na ścianach o szerokości ok 50-60cm wysokości w celu ochrony ścian przed obijaniem ławkami (kolor i układ do uzgodnienia z zamawiającym)