Załącznik nr 1 do kosztorysu

OPIS ZAMÓWIENIA

W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

**(POSTĘPOWANIE NR 03/01/2024)**

Przedmiotem zamówienia jest: ***remont sal lekcyjnych***

1. **Zakres prac do wykonania w Sali lekcyjnej nr 109 (remont sali języka niemieckiego):**
   1. rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej (gniazda 230V, włączniki oświetlenia, lampy sufitowe) oraz rozprowadzenie instalacji internetowej – zgodnie z planem Zamawiającego (przed dokonaniem wyceny proszę dokonać ustaleń z Zamawiającym dotyczącej rozmieszczenia i ilości gniazd)
   2. wymiana w lampach sufitowych rodzaju oświetlenia na energooszczędne (ledowe),
   3. usunięcie luźnych tynków, zagruntowanie podłoży,
   4. wzmocnienie ścian siatką,
   5. wzmocnienie krawędzi wokół drzwi oraz okien narożnikami aluminiowymi z siatką,
   6. położenie tynków lekkich na ścianach i syficie,
   7. położenie gładzi szpachlowej na ścianach i sufitach,
   8. zagruntowanie podłoży przed malowaniem,
   9. pomalowanie ścian i sufitów farbą lateksową (kolor i rodzaj farby do uzgodnienia z Zamawiającym)
   10. położenie tynków mozaikowych na ścianach o szerokości ok 50-60cm wysokości w celu ochrony ścian przed obijaniem ławkami (kolor i układ do uzgodnienia z zamawiającym)
2. **Zakres prac do wykonania w Sali lekcyjne nr 8 (stworzenie sali do przeprowadzania próbnych egzaminów zawodowych dla wszystkich zawodów):**
   1. rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej (gniazda 230V, włączniki oświetlenia, lampy sufitowe)– zgodnie z planem Zamawiającego (przed dokonaniem wyceny proszę dokonać ustaleń z Zamawiającym dotyczącej rozmieszczenia i ilości gniazd),
   2. wymiana w lampach sufitowych rodzaju oświetlenia na energooszczędne (ledowe),
   3. usunięcie luźnych tynków, zagruntowanie podłoży,
   4. wzmocnienie ścian siatką,
   5. wzmocnienie krawędzi wokół drzwi oraz okien narożnikami aluminiowymi z siatką,
   6. położenie tynków lekkich na ścianach i syficie,
   7. położenie gładzi szpachlowej na ścianach i sufitach,
   8. zagruntowanie podłoży przed malowaniem,
   9. pomalowanie ścian i sufitów farbą lateksową (kolor i rodzaj farby do uzgodnienia z Zamawiającym)
   10. wykonanie wylewki samopoziomującej na posadzce,
   11. ułożenie paneli oraz listew przypodłogowych (kolor i rodzaj paneli do uzgodnienia z Zamawiającym),
   12. położenie tynków mazaikowych na ścianach o szerokości ok 50-60cm wysokości w celu ochrony ścian przed obijaniem ławkami (kolor i układ do uzgodnienia z zamawiającym)