Załącznik nr 1 do kosztorysu

OPIS ZAMÓWIENIA

W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

**(POSTĘPOWANIE NR 03/01/2024)**

Przedmiotem zamówienia jest: ***remont sal lekcyjnych***

1. **Zakres prac do wykonania w Sali lekcyjnej nr 109 (remont sali języka niemieckiego):**
	1. rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej (gniazda 230V, włączniki oświetlenia, lampy sufitowe) oraz rozprowadzenie instalacji internetowej – zgodnie z planem Zamawiającego (przed dokonaniem wyceny proszę dokonać ustaleń z Zamawiającym dotyczącej rozmieszczenia i ilości gniazd)
	2. wymiana w lampach sufitowych rodzaju oświetlenia na energooszczędne (ledowe),
	3. usunięcie luźnych tynków, zagruntowanie podłoży,
	4. wzmocnienie ścian siatką,
	5. wzmocnienie krawędzi wokół drzwi oraz okien narożnikami aluminiowymi z siatką,
	6. położenie tynków lekkich na ścianach i syficie,
	7. położenie gładzi szpachlowej na ścianach i sufitach,
	8. zagruntowanie podłoży przed malowaniem,
	9. pomalowanie ścian i sufitów farbą lateksową (kolor i rodzaj farby do uzgodnienia z Zamawiającym)
	10. położenie tynków mozaikowych na ścianach o szerokości ok 50-60cm wysokości w celu ochrony ścian przed obijaniem ławkami (kolor i układ do uzgodnienia z zamawiającym)
2. **Zakres prac do wykonania w Sali lekcyjne nr 8 (stworzenie sali do przeprowadzania próbnych egzaminów zawodowych dla wszystkich zawodów):**
	1. rozprowadzenie nowej instalacji elektrycznej (gniazda 230V, włączniki oświetlenia, lampy sufitowe)– zgodnie z planem Zamawiającego (przed dokonaniem wyceny proszę dokonać ustaleń z Zamawiającym dotyczącej rozmieszczenia i ilości gniazd),
	2. wymiana w lampach sufitowych rodzaju oświetlenia na energooszczędne (ledowe),
	3. usunięcie luźnych tynków, zagruntowanie podłoży,
	4. wzmocnienie ścian siatką,
	5. wzmocnienie krawędzi wokół drzwi oraz okien narożnikami aluminiowymi z siatką,
	6. położenie tynków lekkich na ścianach i syficie,
	7. położenie gładzi szpachlowej na ścianach i sufitach,
	8. zagruntowanie podłoży przed malowaniem,
	9. pomalowanie ścian i sufitów farbą lateksową (kolor i rodzaj farby do uzgodnienia z Zamawiającym)
	10. wykonanie wylewki samopoziomującej na posadzce,
	11. ułożenie paneli oraz listew przypodłogowych (kolor i rodzaj paneli do uzgodnienia z Zamawiającym),
	12. położenie tynków mazaikowych na ścianach o szerokości ok 50-60cm wysokości w celu ochrony ścian przed obijaniem ławkami (kolor i układ do uzgodnienia z zamawiającym)