Załącznik nr 3


Zakres planowanych prac obejmuje:
· Demontaż starego źródła ciepła: Odłączenie i demontaż dotychczasowego kotła Brotje Heizung 
· Montaż nowego kotła: Instalacja nowego, kondensacyjnego kotła gazowego marki Brötje (ten sam model)
· Dostosowanie do aktualnej infrastruktury:
· Wpięcie nowego kotła w istniejącą instalację centralnego ogrzewania (C.O.) oraz ciepłej wody użytkowej (C.W.U.).
· Ewentualna przeróbka podejść hydraulicznych (miedź/PEX) pod rozstaw przyłączy nowego kotła.
· Montaż niezbędnej armatury zabezpieczającej i instalacyjnej (np. zawory odcinające, filtr magnetyczny – jeśli rekomendowany).
· Dostosowanie/podłączenie systemu odprowadzania spalin (współosiowy system powietrzno-spalinowy) do istniejącego szachtu kominowego lub wyjścia przez ścianę.
· Podłączenie odpływu kondensatu do istniejącej kanalizacji.
· Uruchomienie i regulacja: Pierwsze uruchomienie, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej i hydraulicznej oraz odpowietrzenie układu.
Dodatkowe informacje techniczne:
· Aktualne paliwo: Gaz ziemny z sieci 
· Miejsce montażu: kotłownia
Wycena powinna zawierać rozbicie na:
1. Koszt robocizny (demontaż, montaż, dostosowanie instalacji).
2. Koszt materiałów instalacyjnych niezbędnych do montażu.

