Załącznik nr 3


OPIS ZAMÓWIENIA 
W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
(POSTĘPOWANIE NR 01/09/2026 z dnia 14.09.2026)

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie nowej instalacji elektrycznej i internetowej wraz z montażem puszek podłogowych oraz gniazd ściennych



1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z odrębną rozdzielnią elektryczną oraz instalacji internetowej w wyznaczonym pomieszczeniu, a także dostawa i montaż dwóch kompletnych zestawów puszek podłogowych oraz czterech podwójnych gniazd elektrycznych montowanych na ścianach.

2. Zakres zamówienia
Zakres prac obejmuje w szczególności:
1. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, obejmującej ułożenie przewodów, montaż osprzętu oraz wykonanie niezbędnych połączeń.
2. Dostawę i montaż odrębnej rozdzielni elektrycznej, wyposażonej w odpowiednio dobrane zabezpieczenia.
3. Wykonanie instalacji internetowej, obejmującej ułożenie przewodów sieciowych oraz wykonanie zakończeń umożliwiających podłączenie urządzeń do sieci komputerowej.
4. Dostawę i montaż 2 sztuk puszek podłogowych, przystosowanych do montażu w posadzce. Każda puszka powinna być wyposażona w:
· 3 gniazda elektryczne 230 V,
· 1 gniazdo internetowe RJ45.
5. Dostawę i montaż 4 sztuk podwójnych gniazd elektrycznych 230 V na ścianach, wraz z niezbędnymi przewodami, puszkami instalacyjnymi i osprzętem montażowym.
6. Wykonanie niezbędnych prac budowlanych i wykończeniowych związanych z prowadzeniem przewodów, montażem osprzętu oraz instalacją puszek podłogowych.
7. Sprawdzenie poprawności działania instalacji internetowej oraz prawidłowości wykonanych połączeń.
8. Uporządkowanie miejsca wykonywania prac po ich zakończeniu.

3. Wymagania techniczne
1. Wszystkie materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne i odpowiednie do przewidywanego sposobu użytkowania.
2. Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej.
3. Rozdzielnia musi być wyposażona w zabezpieczenia dobrane do parametrów wykonanej instalacji i przewidywanych obciążeń.
4. Gniazda ścienne i podłogowe muszą być zamontowane w sposób trwały i bezpieczny, z uwzględnieniem warunków użytkowania pomieszczenia – miejsca montażu należy uzgodnić z Zamawiającym podczas wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
5. Przewody elektryczne i internetowe należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania oraz ochronę przed uszkodzeniami.
6. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia działania instalacji i przekazania jej Zamawiającemu do użytkowania.

4. Odbiór przedmiotu zamówienia
Odbiór nastąpi po wykonaniu całości prac, sprawdzeniu poprawności działania instalacji oraz przekazaniu dokumentacji powykonawczej w zakresie wymaganym dla wykonanych robót, w tym protokołów pomiarów instalacji elektrycznej.

5. Zestawienie ilościowe
· Nowa instalacja elektryczna wraz z odrębną rozdzielnią – 1 komplet.
· Instalacja internetowa – 2 komplety.
· Puszki podłogowe – 2 sztuki.
· Gniazda elektryczne 230 V w puszkach podłogowych – 6 sztuk.
· Gniazda internetowe RJ45 w puszkach podłogowych – 2 sztuki.
· Podwójne gniazda elektryczne 230 V montowane na ścianach – 4 sztuki.
Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego wykonania zamówienia, obejmującego dostawę materiałów, montaż, wykonanie niezbędnych prac towarzyszących, uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania instalacji.

