Załącznik nr 1 do kosztorysu

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH DO WYKONANIA

W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(POSTĘPOWANIE NR 02/10/2022)

1. ***zaadaptowanie zaplecza kawiarenki na pomieszczenie socjalne pracowników obsługi:***
   1. usunięcie luźnych tynków i gruntowanie ścian i sufitów,
   2. wzmocnienie ścian siatką i położenie tynków lekkich na ścianie i suficie,
   3. wzmocnienie krawędzi wokół drzwi poprzez położenie narożników aluminiowych,
   4. montaż listew przyokiennych z siatką i uszczelką,
   5. zamurowanie otworu drzwi między kawiarenką a remontowanym pomieszczeniem,
   6. wybicie otworu drzwi z remontowanego pomieszczenia na korytarz,
   7. montaż ościeżnicy i założenie drzwi,
   8. zagruntowanie przed malowaniem ścian i sufitu,
   9. malowanie farbą lateksową ścian i sufitów (farba Dulux Easy Care – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),
   10. drobne przeróbki elektryczne (np. zmiana wysokości gniazdek elektrycznych itp. – do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem remontu,
   11. wykonanie wylewki samopoziomującej pod panele,
   12. montaż paneli,

Uwagi:

1. Materiał (m.in.. folie zabezpieczające, taśmy, gładź, farby) niezbędny do wykonania remontu zapewnia Wykonawca
2. Zamawiający we własnym zakresie zakupi: drzwi wraz z ościeżnicą, panele podłogowe wraz z listwami przypodłogowymi.
3. ***remont Sali nr 20 na parterze:***
   1. usunięcie luźnych tynków i gruntowanie ścian i sufitów,
   2. wzmocnienie ścian siatką i położenie tynków lekkich na ścianie i suficie,
   3. wzmocnienie krawędzi wokół drzwi poprzez położenie narożników aluminiowych,
   4. montaż listew przyokiennych z siatką i uszczelką,
   5. montaż ościeżnicy i założenie drzwi,
   6. zagruntowanie przed malowaniem ścian i sufitu,
   7. malowanie farbą lateksową ścian i sufitów (farba Dulux Easy Care – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),
   8. drobne przeróbki elektryczne (np. zmiana wysokości gniazdek elektrycznych itp. – do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem remontu)
   9. wykonanie wylewki samopoziomującej pod panele,
   10. montaż paneli,

Uwagi:

1. Materiał (m.in.. folie zabezpieczające, taśmy, gładź, farby) niezbędny do wykonania remontu zapewnia Wykonawca
2. Zamawiający we własnym zakresie zakupi:, panele podłogowe wraz z listwami przypodłogowymi.
3. ***remont Sali lekcyjnej 203 na II piętrze w budynku szkoły,***
   1. usunięcie luźnych tynków, i gruntowanie ścian i sufitów,
   2. wzmocnienie ścian siatką i położenie tynków lekkich na ścianie i suficie,
   3. wzmocnienie krawędzi wokół drzwi poprzez położenie narożników aluminiowych,
   4. montaż listew przyokiennych z siatką i uszczelką,
   5. montaż ościeżnicy i założenie drzwi,
   6. zagruntowanie przed malowaniem ścian i sufitu,
   7. malowanie farbą lateksową ścian i sufitów (farba Dulux Easy Care – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),
   8. drobne przeróbki elektryczne (np. zmiana wysokości gniazdek elektrycznych itp. – do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem remontu,

Uwagi:

1. Materiał (m.in.. folie zabezpieczające, taśmy, gładź, farby) niezbędny do wykonania remontu zapewnia Wykonawca
2. ***remont pokoi noclegowych nr 328, 308, 332 na II piętrze w budynku internatu:***
   1. usunięcie luźnych tynków i gruntowanie ścian i sufitów,
   2. montaż ościeżnicy i założenie drzwi,
   3. zagruntowanie przed malowaniem ścian i sufitu,
   4. malowanie farbą lateksową ścian i sufitów (farba Dulux Easy Care – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),

Uwagi:

1. Materiał (m.in.. folie zabezpieczające, taśmy, gładź, farby) niezbędny do wykonania remontu zapewnia Wykonawca
2. Zamawiający we własnym zakresie zakupi:, drzwi wraz z ościeżnicą.