Załącznik nr 1 do kosztorysu

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH DO WYKONANIA

W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(POSTĘPOWANIE NR 02/10/2022)

1. ***zaadaptowanie zaplecza kawiarenki na pomieszczenie socjalne pracowników obsługi:***
	1. usunięcie luźnych tynków i gruntowanie ścian i sufitów,
	2. wzmocnienie ścian siatką i położenie tynków lekkich na ścianie i suficie,
	3. wzmocnienie krawędzi wokół drzwi poprzez położenie narożników aluminiowych,
	4. montaż listew przyokiennych z siatką i uszczelką,
	5. zamurowanie otworu drzwi między kawiarenką a remontowanym pomieszczeniem,
	6. wybicie otworu drzwi z remontowanego pomieszczenia na korytarz,
	7. montaż ościeżnicy i założenie drzwi,
	8. zagruntowanie przed malowaniem ścian i sufitu,
	9. malowanie farbą lateksową ścian i sufitów (farba Dulux Easy Care – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),
	10. drobne przeróbki elektryczne (np. zmiana wysokości gniazdek elektrycznych itp. – do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem remontu,
	11. wykonanie wylewki samopoziomującej pod panele,
	12. montaż paneli,

Uwagi:

1. Materiał (m.in.. folie zabezpieczające, taśmy, gładź, farby) niezbędny do wykonania remontu zapewnia Wykonawca
2. Zamawiający we własnym zakresie zakupi: drzwi wraz z ościeżnicą, panele podłogowe wraz z listwami przypodłogowymi.
3. ***remont Sali nr 20 na parterze:***
	1. usunięcie luźnych tynków i gruntowanie ścian i sufitów,
	2. wzmocnienie ścian siatką i położenie tynków lekkich na ścianie i suficie,
	3. wzmocnienie krawędzi wokół drzwi poprzez położenie narożników aluminiowych,
	4. montaż listew przyokiennych z siatką i uszczelką,
	5. montaż ościeżnicy i założenie drzwi,
	6. zagruntowanie przed malowaniem ścian i sufitu,
	7. malowanie farbą lateksową ścian i sufitów (farba Dulux Easy Care – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),
	8. drobne przeróbki elektryczne (np. zmiana wysokości gniazdek elektrycznych itp. – do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem remontu)
	9. wykonanie wylewki samopoziomującej pod panele,
	10. montaż paneli,

Uwagi:

1. Materiał (m.in.. folie zabezpieczające, taśmy, gładź, farby) niezbędny do wykonania remontu zapewnia Wykonawca
2. Zamawiający we własnym zakresie zakupi:, panele podłogowe wraz z listwami przypodłogowymi.
3. ***remont Sali lekcyjnej 203 na II piętrze w budynku szkoły,***
	1. usunięcie luźnych tynków, i gruntowanie ścian i sufitów,
	2. wzmocnienie ścian siatką i położenie tynków lekkich na ścianie i suficie,
	3. wzmocnienie krawędzi wokół drzwi poprzez położenie narożników aluminiowych,
	4. montaż listew przyokiennych z siatką i uszczelką,
	5. montaż ościeżnicy i założenie drzwi,
	6. zagruntowanie przed malowaniem ścian i sufitu,
	7. malowanie farbą lateksową ścian i sufitów (farba Dulux Easy Care – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),
	8. drobne przeróbki elektryczne (np. zmiana wysokości gniazdek elektrycznych itp. – do uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem remontu,

Uwagi:

1. Materiał (m.in.. folie zabezpieczające, taśmy, gładź, farby) niezbędny do wykonania remontu zapewnia Wykonawca
2. ***remont pokoi noclegowych nr 328, 308, 332 na II piętrze w budynku internatu:***
	1. usunięcie luźnych tynków i gruntowanie ścian i sufitów,
	2. montaż ościeżnicy i założenie drzwi,
	3. zagruntowanie przed malowaniem ścian i sufitu,
	4. malowanie farbą lateksową ścian i sufitów (farba Dulux Easy Care – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),

Uwagi:

1. Materiał (m.in.. folie zabezpieczające, taśmy, gładź, farby) niezbędny do wykonania remontu zapewnia Wykonawca
2. Zamawiający we własnym zakresie zakupi:, drzwi wraz z ościeżnicą.