1. usługa polegająca na pocięciu, oklejeniu i zamontowaniu płyt meblowych **(trudnopalna płyta laminowana Flammex firmy EGGER H3176 – dąb Halifax cynowany, wymiar płyty 2800x2070x18mm – płytę zapewnia Zamawiający)** w ilości ok 65m2 (ok. 72 sztuk):

- cała ściana na sali konferencyjnej – dokładne położenie do uzgodnienia z Zamawiającym

- filary hol parter, stołówka – dokładne położenie do uzgodnienia z Zamawiającym

sposób montażu: płyty mocowane na listwy z tej samej płyty zacięte pod kątem 45’, łączenie płyt w kącie 90’ system lamelowy (dodatkowo klej) – **wszystkie materiały niezbędne do montażu zapewnia Wykonawca**

1. usługa polegająca na pocięciu, oklejeniu i zamontowaniu płyt meblowych **(trudnopalna płyta laminowana Flammex firmy EGGER U216 ST9 – beż Came, wymiar płyty 2800x2070x18mm – płytę zapewnia Zamawiający)** w ilości ok 130m2:

- ściany (lamperia do wysokości 1,45m) – stołówka, sala konferencyjna hol parter – dokładne położenie do uzgodnienia z Zamawiającym

sposób montażu: płyty mocowane na zawieszki meblowe G606 + klej montażowy, łączenie płyt w kącie 90’ system lamelowy – **wszystkie materiały niezbędne do montażu zapewnia Wykonawca**

Uwaga!

Zamawiający zapewnia, że podłoże pod płyty zostanie przygotowane przez Zamawiającego, tj. zostaną zdemontowane istniejące panele ścienne, podłoże zostanie wyrównane oraz zagruntowane.